|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Arbeitsmittel** | | | **Tätigkeit** | | |  | |  |
| Stehleiter | | | Umgang mit Stehleitern; Allgemeine Regeln | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten** | | | | | |  | |  |
| Warnung_Absturzgefahr hell | * Gefahr durch Sturz von der Leiter * Gefahr durch Umkippen, Abrutschen, Bruch oder Umkanten der Leiter * Gefahr durch Herabfallen von Gegenständen | | | | |  | |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |  | |  |
|  | * Leiter vor Verwendung überprüfen, Prüfzeichen beachten, keine beschädigten Leitern benutzen. * Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten. * Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen. * Stehleitern nur auf festem, ebenem Untergrund aufstellen. * An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden. * Bei Stehleitern müssen die Spreizsicherungen immer gespannt sein. * Die oberste Stufe einer Stehleiter darf nur betreten werden, wenn eine Sicherheitsbrücke und Haltevorrichtung vorhanden ist. * Geschlossene Schuhe tragen, Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr). * Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. * Von Stehleitern darf nicht auf andere hochgelegene Plätze übergestiegen werden. * Stehleitern nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen. * Leitern nicht provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern. | | | |  | |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | | |  | |  |
| Gefahr_leer | * Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen. * Vorgesetzte/n informieren. | | | | |  | |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | | |  | |  |
|  | * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzte/n melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf:**  **Ersthelfer/in:** | | | | |  | |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | | |  | |  |
|  | * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. * Leiternbeauftragte/-r: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | |