|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Arbeitsmittel** | | | **Tätigkeit** | | |  |  |
| Kreissäge | | | Arbeiten mit Kreissäge | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | | |  |  |
| D-W025--ghs_silhouete | * Gefahr durch das schnell laufende Sägeblatt * Gefahr durch das zu bearbeitende Material (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit) * Gefahr von Gehörschädigungen durch Lärm * Unkontrolliert bewegte Teile * Gefahr beim Sägen durch Holzstaub | | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |  |  |
| **D-M003--**  D-M007--  D-M005--  ISOP028- | * Der Abstand des Spaltkeils darf vom Sägeblatt nicht mehr als 8 mm betragen. * Nur Kreissägeblätter verwenden, die mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sind und nur geeignete Sägeblätter verwenden. * Die erforderlichen Hilfseinrichtungen müssen bei Bedarf benutzt werden (Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock). * Auf die richtige Einstellung der Schutzhaube achten. * Auf einen sicheren Stand beim Arbeiten achten. * Splitter und Späne dürfen nicht mit der Hand aus dem Bereich des laufenden Sägeblattes entfernt werden. * Vor dem Verlassen der Kreissäge die Maschine ausschalten. * Auf Ordnung und Sauberkeit achten (keine Abfallstücke im Arbeitsbereich). * Bei Arbeiten mit der Kreissäge muss enganliegende Kleidung, Gehörschutz und den Tätigkeiten entsprechende Sicherheitsschuhe getragen werden. * Keine Handschuhe tragen. * Beim Sägen von Laubhölzern (z. B. Eichen und Buchenholz) muss die Säge an eine Absaugung angeschlossen werden. Gefahrstoff- Betriebsanweisung beachten. * Beim Sägen spröder Materialien (z. B. Kunststoffe), Schutzbrille benutzen. | | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | | |  |  |
| Gefahr_leer | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern. * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen. | | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | | |  |  |
|  | * Maschine abschalten und sichern. * Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan). * Verletzungen sofort versorgen. * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.   **Notruf:**  **Ersthelfer:** | | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | | |  |  |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern. * Maschine nach Arbeitsende reinigen. * E-Check jährlich durchführen lassen. | | | | |  |