|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungsbereich: | Datum: ................................Unterschrift Verantwortlicher |
| **Arbeitsmittel** | **Tätigkeit** |  |  |
| Elektrische Handwerkzeuge | Arbeiten mit elektrischen Handwerkzeugen |
| **Gefahren für die Beschäftigten** |  |  |
|  | * elektrischer Strom
* wegfliegende Werkstücke
* außer Kontrolle geratenes Werkzeug
* Schneiden
* Quetschen
* herabfallende Werkstücke
* Aufwickeln durch drehende Werkzeuge,
* Lärm und Staub
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
| **D-M003--**D-M007--C:\Users\michele.ruschke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DD43D289.tmp | * Es darf nur zweckentsprechendes und überprüftes Handgerät und Zubehör verwendet werden.
* Vor der Benutzung eines neuen Geräts die Gebrauchsanweisung lesen und beachten
* In elektrischen Handmaschinen nur die dafür zugelassenen Werkzeuge einspannen (z.B. bei Schleif- und Trennscheiben)
* Elektrische Betriebsmittel nur bei sicherem Stand und noch zu bewältigendem Drehmoment mit beiden Händen führen
* Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren
* In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen nur Ex-geschützte Maschinen benutzen
* Enganliegende Arbeitskleidung tragen.
* Je nach Arbeitsumgebung persönliche Schutzausrüstung benutzen: Schutzhelm, Schutzschuhe, Gehörschutz, Schutzbrille, Handschuhe (nicht bei drehenden Werkzeugen) etc.
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Maschine abschalten und sichern
* Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan).
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf:**  **Ersthelfer:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Mängel an der Maschine sind umgehend zu melden
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
* Maschine nach Arbeitsende reinigen
* Es ist zu gewährleisten, dass nur geprüfte elektrische Handmaschinen verwendet werden
* Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen für Mensch und Umwelt zur Folge haben
* Das Nichtbeachten dieser Anweisung ist ein Verstoß gegen gegebene Weisungen und wird entsprechend geahndet
 |  |