|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortlicher | |
| **Arbeitsmittel** | | | **Tätigkeit** | | |  |  |
| Freischneider | | | Arbeiten mit dem Freischneider | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten** | | | | | |  |  |
| D-W025--ghs_silhouete | * Gefahren durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich * Gefahren durch rotierende, scharfe Werkzeuge (Schnittverletzungen) * Gefahren durch wegschleudernde Teile * Gefahren durch Lärm * Gefahren durch Abgase * Gefahren durch Hand-Körpervibrationen | | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |  |  |
| **D-M003--**  D-M007--  D-M005--  [50x Gebotszeichen - M09 - Handschutz benutzen - selbstklebend - blau - 100 mm Durchmesser](https://www.google.de/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjk6OXh15bnAhWLse0KHYIJBssYABADGgJkZw&sig=AOD64_2Ukuu57m8tuaMOzZhtuKPCGAp3ng&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwif-OHh15bnAhVLXsAKHS6GCeMQvhcIUw&adurl=)C:\Users\michele.ruschke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DD43D289.tmp  [Aufkleber-Gesichtsschutz benutzen](https://www.google.de/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjV5dPJ3pbnAhVBzBgKHQ4ZC2sYABADGgJsZQ&sig=AOD64_2P-Xwb_Vk5gsjaFuJg5g-8E4RYYg&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwiT7M_J3pbnAhVN2aYKHVJkCjgQvhcIWQ&adurl=) | * Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten * Freischneider dürfen nur von eingewiesenen Personen bedient werden * Personen unter 18 Jahren dürfen Freischneider nur zu Ausbildungszwecken und unter fachkundiger Aufsicht bedienen * Personen unter 15 Jahren dürfen generell nicht mit Freischneidern arbeiten * Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen verwenden und nicht rauchen * Benzolarme Sonderkraftstoffe verwenden * Vor Arbeitsbeginn: Tragegurt auf Körpermaße einstellen, Werkzeuge und Schutzeinrichtungen überprüfen * Beim Starten ist das Gerät fest abzustützen * Maschine mit beiden Händen führen * Auf sicheren Stand achten * Beim Schneiden auf Fremdkörper achten und diese entfernen * Sicherheitsabstand einhalten (min. 5m, im öffentlichen Bereich min. 15m) * Maschine nur mit Werkzeugschutz transportieren * Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten | | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | | |  |  |
| Gefahr_leer | * Beim Beseitigen von Störungen Maschine abstellen und warten bis Werkzeug steht! * Beim Arbeiten am Werkzeug immer Schutzhandschuhe tragen! | | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | | |  |  |
|  | * Maschine abschalten und sichern * Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan). * Verletzungen sofort versorgen * Rettungswagen/Arzt rufen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf:**  **Ersthelfer:** | | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | | |  |  |
|  | * Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen * Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten * Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen | | | | |  |