|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungsbereich: | Datum: ................................Unterschrift Verantwortlicher |
| **Arbeitsmittel** | **Tätigkeit** |  |  |
| Freischneider | Arbeiten mit dem Freischneider |
| **Gefahren für die Beschäftigten** |  |  |
| D-W025--ghs_silhouete | * Gefahren durch den Aufenthalt im Gefahrenbereich
* Gefahren durch rotierende, scharfe Werkzeuge (Schnittverletzungen)
* Gefahren durch wegschleudernde Teile
* Gefahren durch Lärm
* Gefahren durch Abgase
* Gefahren durch Hand-Körpervibrationen
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
| **D-M003--**D-M007--D-M005--50x Gebotszeichen - M09 - Handschutz benutzen - selbstklebend - blau - 100 mm DurchmesserC:\Users\michele.ruschke\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DD43D289.tmpAufkleber-Gesichtsschutz benutzen | * Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten
* Freischneider dürfen nur von eingewiesenen Personen bedient werden
* Personen unter 18 Jahren dürfen Freischneider nur zu Ausbildungszwecken und unter fachkundiger Aufsicht bedienen
* Personen unter 15 Jahren dürfen generell nicht mit Freischneidern arbeiten
* Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen verwenden und nicht rauchen
* Benzolarme Sonderkraftstoffe verwenden
* Vor Arbeitsbeginn: Tragegurt auf Körpermaße einstellen, Werkzeuge und Schutzeinrichtungen überprüfen
* Beim Starten ist das Gerät fest abzustützen
* Maschine mit beiden Händen führen
* Auf sicheren Stand achten
* Beim Schneiden auf Fremdkörper achten und diese entfernen
* Sicherheitsabstand einhalten (min. 5m, im öffentlichen Bereich min. 15m)
* Maschine nur mit Werkzeugschutz transportieren
* Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
| Gefahr_leer | * Beim Beseitigen von Störungen Maschine abstellen und warten bis Werkzeug steht!
* Beim Arbeiten am Werkzeug immer Schutzhandschuhe tragen!
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Maschine abschalten und sichern
* Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan).
* Verletzungen sofort versorgen
* Rettungswagen/Arzt rufen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf:**  **Ersthelfer:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen
* Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten
* Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen
 |  |