|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Arbeitsmittel** | | | **Tätigkeit** | | |
| Automatisierter externer Defibrillator (AED) | | | Umgang mit automatisiertem externen Defibrillator (AED) | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | | |
|  | * Stromschlaggefahr * Mögliche Brand- oder Explosionsgefahr * Möglicher Geräteausfall | | | | |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |
|  | * Anwendung nur durch eingewiesene und geschulte Mitarbeiter. * Starke Brustbehaarung entfernen. * Bei Nässe Patienten auf trockene Unterlage legen. * Während der Analyse der Herzströme durch den AED Patienten nicht berühren. * Bei Schockabgabe Patienten nicht berühren. * Keine Anwendung des AED in explosionsgefährdeter Umgebung. * Defibrillator weder vollständig noch teilweise in Wasser/Flüssigkeiten eintauchen. * Keinerlei Flüssigkeiten auf den Defibrillator oder auf Zubehörteile verschütten. * Nicht mit entflammbaren Mitteln reinigen. * Sofern nicht anders angegeben, Defibrillator und seine Zubehörteile nicht sterilisieren. * Defibrillator sollte nicht in der Nähe von Mobiltelefonen verwendet werden. * Beim Einsatz des Defibrillators in der Nähe von Sauerstoffquellen (z.B. Beatmungsbeutel, oder Schläuche von Beatmungsgeräten) besonders vorsichtig vorgehen. | | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | | |
|  | * Bei jeglichen Störungen umgehend Gerätebeauftragte/n (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) informieren. * Bei Störungen während des Einsatzes Gerät aus- und nochmals einschalten. * Bei anhaltenden Störungen während des Einsatzes, Wiederbelebung unbedingt fortsetzen und Gerät nicht weiter verwenden. | | | | |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | | |
|  | * Ruhe bewahren und Vitalfunktionen kontrollieren. * Eigenschutz beachten. * Ersthelfer heranziehen und wenn nötig Wiederbelebung beginnen   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | | |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | | |
|  | * Klebeelektroden nach Einmalgebrauch oder nach Verfalldatum im Hausmüll entsorgen bzw. austauschen. * Batterie nach Verbrauch bzw. Ablauf fachgerecht entsorgen und ersetzen. * AED nach Vorschrift regelmäßig warten bzw. prüfen lassen. * Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit des AED regelmäßig kontrollieren. * Nach Einsatz des AED Sichtkontrolle durchführen. * Gerätebeauftragte/r: (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | |