|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungsbereich: | | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortlicher | |
| **Arbeitsmittel** | | | **Tätigkeit** | | |  |  |
| Brühautomat | | | Umgang mit Brühautomaten (Kaffee) | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten** | | | | | |  |  |
| **w012** | * Verbrennungen/Verbrühungen durch heiße Oberflächen/Medium   w017   * Verletzungen durch umstürzende Teile (Brühbehälter mit 5/10/20/40 Litern) * Verletzungen durch elektrischen Strom (Gefährliche Körperströme) * Verletzungen durch Gefahrstoffe (Entkalken) | | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | |  |  |
| **m001m004m009** | * Bedienungsanleitung des Herstellers beachten * Gerät auf ebenen, festen Untergrund aufstellen * Maschine vor Gebrauch auf Beschädigungen kontrollieren * Gerät während des Brühvorganges und mit gefüllten Brühbehälter nicht verschieben * Gerät nicht mit Wasser bespritzen, besprühen oder in Wasser tauchen * Vor Entnahme der Brühbehälter diese komplett über Zapfhahn entleeren * Vor jeglicher Entnahme der Brühbehälter Netzstecker ziehen * Nach Verwendungsende Ausschalten nicht vergessen * Vor Wartungsarbeiten wie z. B. Entkalken Netzstecker ziehen und bei der Maschine bleiben * Gesichtsschutz und Schutzhandschuhe beim Entkalken verwenden * Nach dem Entkalken gründlich Hände waschen | | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | | |  |  |
|  | * Bei Störungen, untypischen Geräuschen oder Verdacht auf Beschädigungen, Arbeiten einstellen, Netzstecker ziehen, Gerät gegen Wiedereinschalten sichern, kennzeichnen, Vorgesetzten verständigen * Ausgelaufene Flüssigkeiten aufwischen - Rutschgefahr | | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | | |  |  |
|  | * Maschine sofort ausschalten und Gefahrenstelle sichern * Selbstschutz beachten; Verletzte bergen * Verletzte beruhigen; Ersthelfer hinzuziehen * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten * Unfall dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandbuch eintragen   **Notruf:** ............ **Ersthelfer:** ............................ | | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | | |  |  |
|  | * Gerät regelmäßig entkalken * Vor Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen * Schäden an den Maschinen nur von befähigten Personen beheben lassen | | | | |  |